VF-1Sペーパークラフトの作り方。

> 1999/8/29

> ＠とり

> PDD01714@nifty.ne.jp

機首の組み立て

> 先に部品の形に合わせてクセをつけておきます。

> 余白を使ってノリシロをつけて、張り合わせて下さい。

> 前後の部品との接続も余白で作ったノリシロをつかいます。

> 機首を横から見たときの各部品のラインと断面図。

機体の組み立て

> インテークの開口。左右と上側に切り込みを入れて、折り込む。

> 背中の裏側。胸と同様にノリシロでつなぎ、少し膨らみを持たせる。

> 胸と背中を、ノリシロをつけて接続します。　緩やかな亀の甲羅のようにしてください。

> 各部品を張り合わせます。（胸と背中は可変翼の作製で使用します）

主翼・尾翼の組み立て

> 主翼は骨を山形につくり、補強します。

> 尾翼は骨を折り畳んで、補強します。

可変翼の組み立て

> 機体に、主翼をあてがい、可動位置を決めます。虫ピンなどで仮止めするとよいでしょう。

> 直径

> 2mm程度、長さ1cmの紙の棒（大学ノートの切れ端などを丸めて作る）を可動位置に通します。（ノリづけしません）

> 直径

> 6mm程度の丸く切った紙に、直径2mm程度の穴を空け、紙の棒の上下から通します。（ノリづけしません）

> 機体のノリシロに挟み込むように取り付けます。このとき、余った軸をきりつめてください。　ノリが乾ききらないうちに、主翼の動作を確認して下さい。

> 背中の裏側に高さ

> 7mm 程の補強軸を立てます。

> 上下の機体を張り合わせます。

エンジンの組み立て

> エアインテーク、間接、エンジン、

> 2次元ノズルを組み立てます（左右対称）

> ここでは各部は接続しないでください。

腕の組み立て

> 2組作って張り合わせます。

> 機体へノリシロをつけて、引っかけるように取り付けます。

スラスターパックの組み立て

> 末端は

> 2枚はり合わせて作り、同様に2枚張り合わせた1mm程度のスペーサーを付けます。

> スラスターパックのカバーをつけて、包み込むように作ります。

> 機体にノリシロをつけて、スラスターパックのサイドを差し込むようにとりつけます。

> 尾翼を立てる。

キャノピーの組み立て

> 機首に、切り込みを入れて、機体に差し込みます。

> キャノピーをつくり、機体のエアブレーキ部にノリシロをつけます。

> エアブレーキと接続しながら、キャノピーを付けます。

レーザー機関砲の組み立て

> マスクを緩やかに折、カバーをつける。レーザーの土台は、緩やかなお椀型に仕上げる。

> 直径

> 2mm、長さ 3cm 程度の紙の棒を4本作り、2本ずつ左右に穴を開けて差し込んでノリづけする。紙の軸を作って、可動させても良い。

仕上げ

> エアインテークと、エンジンの取り付け位置を確認して、エンジンのパーツを接続して、機体に取り付ける。

> エアブレーキの後部、赤外線シーカー、リヴァーススラスター、ベントラルフィンをつける。

> UHFアンテナ(2mm程度の台形の部品を6枚つくる)