ホーム ページ

スーパーバルキリーペーパークラフトの作り方。

(バルキリーVF-1Sペーパークラフトが必要です)

> 2000/3/29

> ＠とり

> PDD01714@nifty.ne.jp

プロペラントタンクの組み立て

> > 先に部品の形に合わせてクセをつけておきます。

> > ノリシロが無いところは余白を使ってノリシロをつけて、張り合わせて下さい。

> > 高機動バーニァ

> > 台形の窪みを作り、プロペラントタンクの裏から当てます。

> > 長方形のところは適当に裏当てします。

> > プロペラントタンク内側

> > 取りつけ

> > エアインテークからエンジンの部分を組み立てます。

> > 様子を見ながら必要であれば、少し削ったりして下さい。

> > 大体の取り付け位置

メインブースターの作り方

> > マイクロミサイルポッド。

> > 発射口は少し深みを持たせます。

> > ブースターポッド　先に側面を張り合わせておきます。

> > 高機動バーニァは、プロペラントタンクと同様に作ります。

> > スラスターパック

> > そのままですと、点検用ウォークエリアにまで飛び出すので、切り落とします。

> > 尾翼は、そのまま畳むよりも半分に切ったほうが厚みが出なくていいでしょう。

> > 尾翼が当たるところは、少しへこませて、尾翼を少し下方へしならせます。

> > メインブースターと、点検用ウォークエリアをスラスターパックへ取り付けます。

> > 接点が小さいのですが、しっかり取り付けて下さい。

> > メインブースター

> > 好みの角度に取り付けて下さい。

マイクロミサイルポッドの組み立て

> > 先に折り目を付けてから切り抜いて下さい。

> > 紙辺を適当な大きさに丸めて重ね、差し込みます。

仕上げ・ディテールアップ・その他

> > バーニァ類

> > 長方形あるいは、扇形のノズルをお好みで作成して取り付けて下さい。

> > スラスターパック

> > 丸いのを適当に作ってください。

> > プロペラントタンク

> > 細長く切って、張って下さい。