   Univerzální návod
-----------------------------------------------------------------------
   Úplně na začátek - Jakýkoliv návod nemůžete brát jako modlu.
Uvádím ho tu pouze jako doporučení, protože každý model jsem
stavěl minimálně dvakrát a dá se říct, že ho poměrně znám.
Pokud ale usoudíte, že Vámi zvolený postup je lepší, nic Vám
nebrání v jeho použití. Připomínky vítám, kritiku snad unesu.
   Takže se pokusím zrekonstruovat to, co mi zůstalo v paměti,
abych dal dohromady jakžtakž solidní postup.Počítejte s tím, že
budete potřebovat:
   a) nůžky, nůž, modelářský skalpel nebo aspoň žiletku
   b) pinzetu
   c) pravítko a pokud možno také kovové pravítko, na kvalitní 
      vyřezávání skalpelem je to téměř nezbytné
   d) disperzní lepidlo a Kanagom nebo vteřiňák
      K tomu řezání, podle plastového pravítka budete řezat asi 
      tak čtyřikrát. To nemluvím o prstech.
-----------------------------------------------------------------------
	
	Návod pro Lancia HF Stratos
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

	Začnem tím nezáživným, což je řiditelná přední náprava.
Zabývat se nejdřív budu složitější verzí. Považuji ji za původní verzi,
díly na ní jsou podbarveny žlutě.

Připravte si díl 63. Okolo špejle stočte díly 69, každý zvlášť. Budou
fungovat jako pouzdra pro osy řízení. Odložte je a nechte proschnout.
Na konce dílu 63 přilepte díly 70, jenom z jedné strany. Teď do nich 
vlepte stočené díly 69. Měly by vyjít tak, že osy budou souhlasit z dílem 63 a zároveň se naplocho přilepí na díly 70. Uzavřete díl 63.
Připravte díl 60 i s prořezy. Silnou červenou linkou naznačený prořez
na dílu 60 je pro díl 64 - táhlo řízení. Ten podle nákresu vyrobíte
z ocelového drátu.Do dílu 60 vlepte komplet 63.
Nyní slepte dva komplety kotoučů předních brzd z dílů 71, 72 a 73. Ke
každému dílu přilepte klouby řízení - díl 65 a 66. Do vyznačených míst
v kotoučích brzd vlepte špejli o průměru 2,5 mm dlouhou asi 15 mm. Její
délku upravíte až později podle potřeby. Do kompletů řízení udělejte 
špendlíkem otvory pro táhlo řízení. Pouzdry řízení 69 protáhněte špejle
tak, aby s nimi šlo otáčet, ale nebyly volné. Upravte jejich délku, aby
z obou stran šly navléknout klouby řízení 65 nebo 66 a špejle 
nepřesahovaly přes průměr kotoučů brzd. Díly z obou stran zalepte aby
šly volně otáčet. Dejte pozor, aby "uši" na kloubech řízení ležely
proti výřezům v dílu 60, je to důležité pro správnou funkci táhla
řízení. To opatrně provlékněte dílem 60 a zaklesněte v kloubech řízení.
Snad to bude fachčit. Tím je přední náprava hotová a než budeme pokra-
čovat s předními koly, tak pro odpočinek trochu karoserie. Vždycky
je fajn pustit se v téhle chvíli do něčeho, co aspoň pod rukama trochu
slušně vypadá.
-----------------------------------------------------------------------
	Karoserie
-----------------------------------------------------------------------

	Vystřihněte díl 1 a vyřežte a naohýbejte, co na něm najdete.
Vystřihněte díl 2, slepte žaluzii ( zadní část dílu ) a celek přilepte
na díl 1. Od předních sloupků, nejprve přední sklo a pak boční.
Vystřihněte díly 36 a 37 a vlepte je do zadních sloupků dílu 1. Vlepte 
díl 6 ( zadní sklo ). Vystřihněte díl 19, na vyznačená místa nalepte 
díly 42 a vlepte díl 7. Celek pak přilepte k dílům 1 a 6. Na díly 50 a
51 nalepte díly 39 a 46. Pak je slepte a nalepte do výřezů v dílu 3. 
Celek přilepte k dílům 1 a 19. Vystřihněte stěrač 78 a přilepte ho na 
přední sklo. To by zatím stačilo a spustíme se zpátky k přední ose.

-----------------------------------------------------------------------
	Opět přední náprava 
-----------------------------------------------------------------------

	Slepte vnitřní disk předního kola z dílů 84 a 88. Vytvarujte a
slepte díl 80, pak ho postupně přilepujte k dílu 86. Po dokončení díl
80 přilepte k dílu 88. Snažte se co nejpřesněji....já vím, teď jsem na
tečku. Komplet navlékněte na špejli na řízení přední nápravy.
Díl 91 podlepte kartonem, aby byl opravdu tuhý a rovný. Zajistíte s ním
kolo a zalepte tak, aby se volně otáčelo, ale neviklalo. Z dílů 79, 80 a 87
slepte vnější část kola. Díl 87 opět doporučuji podlepit. Nyní budete 
upravovat délku špejle tak, aby částečně procházela dílem 87. Cca 1 mm.
Na dílu 87 se bude kolo také otáčet, snažte se být přesní...jau, už 
budu zticha.
	No a je po přední nápravě. Pro pořádek ještě jednoduchou 
variantu. Ta sestává pouze z dílů 54 - místo dílu 60. Jsou podbarveny
modře. Na díl 54 nalepíte díly 67 a 68, ty vymezí rozchod kol. Zakončíte kotouči brzd z dílů 71, 72 a 73. Kola 
sestavíte podle návodu uvedeného výše, vynecháváte pouze zákolníky 91.
Poté kola přilepíte napevno na osu 89, otáčející se v dílech 54, 67
a 68. Tak, od kol pokoj a zpátky na karoserii.    

-----------------------------------------------------------------------
	Karoserie
-----------------------------------------------------------------------

	Na díl 3 přilepte díl 52. Do vzniklého výřezu budete vlepovat
přídavná přední světla. Ta sestavíte z dílů 47, 48 a 49. Na díl 47
nejdříve dolepte světla 46. Místo dílu 47 můžete použít díl 45, modře
podbarvený. Představuje zakrytované reflektory. V tom případě odpadá 
použití dílů 46. Celek pak vlepíte do prořezu mezi díly 3 a 52.
Pokračujte přilepením bočnic 4 a 5. Dále vystřihněte díl 61 a přilepte
jej na díl 52. Ještě jej nepřilepujte k bočnicím 4 a 5.
Nejdříve slepte díly 62 a 27. Ty připojte k dílům 25 a 26. Na díl 62
přilepte díl 40. Celek pak připojte k dílu 61. Po proschnutí dolepte
díl 61 k bočnicím 4 a 5, v místě lomu obou bočnic. Komplet zezadu 
uzavřete dílem 56. Nejdřív jej přilepte k dílu 27, 25 a 26, poté jej
přilepte k bočnicím 4 a 5. Příď už tak částečně získává správný tvar a
zbývá ji uzavřít díly 23 a 24. Přilepujte je nejdříve na díl 61, pak na
bočnice 4 a 5, poté na díly 25 a 26 a nakonec k dílu 56. Při tomto pos-
tupu se tak nejlépe eliminují nepřesnosti. Mohli byste teď vlepit před-
ní nápravu s koly, ale raději ještě počkáme.
Připravte si díly 17 a 18 a přilepte je k dílu 19. Vystřihněte a slep-
te díl 53, vlepte do něj zevnitř načerněné výfuky 77. Díl přilepte k
dílu 58. Nechte to prosychat a vraťte se dopředu. Z dílů 28 a 29 
sestavte dvě základny předních blatníků a přilepte je k dílu 3. Dále si
připravte polovinu dílu patnáct a šestnáct. Patnáct patří na levou stranu vozu,
šestnáct na pravou. Přilepujte nejdříve vrchní část, po přilepení 
doplňte i spodní část dílů.
	Ke kompletu přední nápravy doplňte díl 57. Celek pak přilepte
postupně k dílu 56 a poté k bočnicím 17 a 18. Přilepte dvě bočnice 11 a
13. Zkompletujte díly 8 a 44.Ty pak přilepte k dílu 43. Celek přilepíte
k dílům 7 a 19, poté také k bočnicím 11 a 13. Vezmete držák zadní ná-
pravy, přilepte k němu příčku 59 a celek vlepte do karoserie. Nejdříve
k bočnicím 17 a 18 a poté k bočnicím 11 a 13 a k zadní straně dílu 8.
Na díl 8 doplňte značku 41. Záď vozu zakončete díly 30 a 31. 30 vlevo,
31 vpravo. Lepíte opět odshora, poté bočnice 11 a 13, nakonec k dílu 44
a 59. Zkompletujte zadní blatníky 12 a 14 a přilepte je k bokům vozu.
Lepíte odpředu a blatníky tak zároveň tvarujete. Poté slepte díly 32 a
33 a přilepte je na díl 59 (zároveň i na část zadních blatníků), podle
tečkovaných čar na dílech 32 a 33. Tečkování by mělo odpovídat obrysu
dílu 59, obrys zadních blatníků není naznačen(!). Nyní si připravte 
zadní přítlačné křídlo 9 a vlepte do něj díly 34 a 35. Křídlo pak 
zkompletujte a přilepte jej podle kresby na záď vozu. Spodní hrana 
bočnic křídla by měla lícovat s lomovou hranou bočnic 11 a 13.
	První ze čtyř žaluzií zadního okna je tvořena částí střechy 2 a
pokud jste tak ještě neučinili, tak ji mírně ohněte ke sklu a ohnuté
bočnice žaluzie natupo přilepte k zadnímu sloupku vozu. Připravte si
zbývající tři žaluzie 20, 21 a 22 (jsou číslovány vzestupně, jak je 
budete odshora přilepovat). Slepte je, ale jejich bočnice ohněte jen 
podle pravítka, nenařezávejte je. Postupně je přilepujte pod sebe pod
první žaluzii. Zasuňte vždy žaluzii asi do 1/3 její hloubky pod žaluzii
předcházející a přilepujte opět natupo. Jenom částečného ohnutí boků
využijete při "ladění" rozestupů žaluzií. Zakončíte střešním spoilerem
10. Opět ho po slepení ohýbejte podle pravítka tak, aby jeho tvar
kopíroval průřez střechou vozu v místech, kde bude spoiler umístěn.
Z dílů 74 a 75 slepte zpětná zrcátka a nalepte je na vyznačené trojú-
helníčky na předních dveřích.

	Zbývá už jen zadní náprava. Z dílů 72 a 73 slepte kotouče brzd.
Použijete je na "geometrii" zadní nápravy. Brzdy přilepíte co nejblíže
k držáku zadní nápravy na nápravu 90 tak, aby ta se volně otáčela.
Potom zkompletujete kola. Slepte disky 83+84 a 81+82. Pro slepení dílu
82 využijte dílku 79. Slepte boky kol 80 a vždy na jeden ze dvou pos-
tupně přilepte běhoun 85. Dovnitř boků pak dolepte zkompletované disky,
aby vždy dva různé komplety byly v jednom kole. Poté dokončete slepe-
ní kol. Kola pak přilepte napevno na osu 90, celá osa se
otáčí v držáku.
	
-----------------------------------------------------------------------

	Tak hotovo, snad jsem na nic nezapomněl. Na soutěž s modelem
nejezděte, zas taková sláva to není.
	Poznámky a impertinence na:
					mailto:webmaster@ymjr.cz


	PS: Na střeše, na dílu 2 je takovej černej čudlík. No tak tam
čouhala antena krátkovlnný vysílačky. Takže tam můžete ďoubnout asi tak
dva centimetry dlouhej drátek, nebo strunu. 
