Anleitung : Liebherr Mobil - Kran

Step 24 : der Kranaufbau
Step 25 : Kranführung von UNTEN einsetzen
Step 26 : und mit dem Oberteil verkleben
Step 27 : Kran auf der Karosserie
Step 28 : Fahrerhaus - Aufbau
Step 29 : Seitenteil aufkleben
Step 30 : Kranmast
Step 31 : Befestigung für Hydraulik, Mast, Seil
Step 32 : Mast nich ankleben
Step 33 : Seilrolle einstecken und Fahrerhaus aufkleben
Step 34 : Die weiteren Mastelemente zusammen kleben
Step 35 : Seilumlenkung
Step 36 : Hydraulikständer "rollen" und zusammen kleben
Step 37 : Hydraulikständer
Step 38 : Hydraulikständer komplett und Gegengewicht
Step 39 : Gegengewicht
Step 40 : Seilumlenkung
Step 41 : Seilumlenkung
Step 42 : Rundumleuchte, Seil und Seilumlenkung
Step 43 : Rundumleuchte, Seil und Seilumlenkung
Step 44 : Stuetzen
Step 45 : Seilfuehrung
Der erste Teil / first part
(C) 2001 streetpaper.de Alle Rechte vorbehalten !