Тактический ракетный комплекс "Луна"

“ЛУНА” ПРОТИВ “ЧЕСТНОГО ДЖОНА”

В первые послевоенные годы в США была принята доктрина “массированного ядерного возмездия”, согласно которой в случае любого вооруженного конфликта стратегические бомбардировщики США нанесут удары по нескольким десяткам (а позже и сотням) советских городов.

К великому изумлению американского руководства, монополия США на ядерное оружие продлилась всего четыре года, а водородную бомбу СССР взорвал в 1953 году почти одновременно с США. Ситуация изменилась коренным образом. Одно дело в случае инцидента в Западном Берлине, Корее или Индокитае наказать Советы, уничтожив 100 миллионов русских так, чтобы вся Америка, забросив дела, наблюдала это “шоу” по телевизору. И совсем другое — увидеть термоядерные грибы над американскими городами.

Калибр советских бомб все время увеличивался, пока один из произведенных взрывов в 1961 году не превысил 50 мегатонн. А Хрущев уже говорил о 100-мегатонных бомбах, и надо сказать, не без оснований. Стало ясно, что в ходе глобальной термоядерной войны в любом случае будут уничтожены обе сверхдержавы. Постепенно руководство США пришло к доктрине "ограниченной ядерной войны”, то есть массированного применения ядерных боеприпасов калибром в несколько килотонн на строго ограниченном пространстве.

Средствами доставки ядерных боеприпасов (ЯБП) на поле боя в начале 50-х годов могли стать артиллерийские орудия и неуправляемые ракеты. Однако в то время тактические ЯБП были столь тяжелы и велики, что для них требовались огромные пушки. Эти очень дорогие артсистемы обладали низкой маневренностью, поэтому в армии США они имелись в единичных экземплярах. Так, в состав корпусной артиллерии, дислоцированной в ФРГ, ввели несколько 280-мм буксируемых орудий. У нас аналогичные орудия калибра 305 и 420 мм не вышли из стадии испытаний опытных образцов. Неуправляемые твердотопливные ракеты оказались куда более надежным, дешевым и мобильным средством доставки тактических ЯБП.

С 1953 года до середины 60-х годов в США выпускались различные варианты неуправляемой твердотопливной ракеты “Онест Джон”. Основным ее назначением являлась доставка специально разработанных для нее ЯБП (W-7Y2 и W-31 модификаций “0,1” и “2” мощностью от 2 до 40 кТ). Кроме того, она имела фугасные, химические и бактериологические боевые части. В полете ракета стабилизировалась хвостовым оперением, а для компенсации неравномерности тяги маршевого двигателя ей придавалось небольшое вращение восемью небольшими тангенциально расположенными реактивными двигателями. Для транспортировки и пуска “Джона” использовались установки М286 и М289, созданные на шасси 5-тонного грузового автомобиля. На вооружении “Онест Джон” состоял до 1987 года.

Твердотопливная ракета “Литтл Джон” с той же схемой стабилизации отличалась от "Онест Джон" в основном габаритами. Она оснащалась ЯБП W45 (Y1.Y2.Y3) мощностью от 0,5 до 15 кТ и имела две пусковые установки — облегченную и самоходную. В состав облегченной входил лафет, выполненный в виде одноосного колесного прицепа. Самоходная же массой 7,5 т монтировалась на шасси гусеничного трактора.

Советским ответом “джонам” стала тактическая неуправляемая ракета “Луна”, проектирование которой начали в 1953 году.

В 1961 году на вооружение принимается комплекс “Луна” (2К6), в состав которого входила гусеничная пусковая установка(ПУ) 2П16,созданная на базе плавающего танка ПТ-76, а также ракеты ЗРЮ и ЗР9. Обе ракеты имели одинаковую твердотопливную двигательную установку, но отличались боевыми частями: ЗРЮ несла ядерную боевую часть (ЯБЧ), а ЗР9 — осколочно-фугасную.

Масса ПУ 2П16 с ракетой достигала 18,8 т, а максимальная скорость хода 40 км/ч, что приводило к недопустимым перегрузкам ЯБЧ, поэтому гарантийный километраж для нее ограничивался 1500 км. Семь минут было необходимо для запуска ракеты из походного положения и пять минут — из положения “готовность №2”. Такую скорость подготовки обеспечивал экипаж из 11 человек. В состав комплекса входили транспортная машина-полуприцеп на базе ЗИЛ-157, перевозившая две запасные ракеты, и самоходный кран для погрузки ракет.

В конце 1962 года “Луна” и “Джон” оказались на грани боевого применения (Карибский кризис), но, к счастью, этого не произошло. Двенадцать ПУ 2П16 с ракетами ЗРЮ были доставлены на Кубу. Разумеется, они находились под контролем наших военных. А ракеты “Онест Джон” вошли в состав американских сил, приготовившихся к вторжению на остров Свободы.

Еще до поступления на вооружение комплекса “Луна” по постановлению СМ в феврале 1961 года начинается создание модернизированной, а фактически новой ракеты “Луна-М” (9М21). Основной целью модернизации было увеличение дальности стрельбы.

Ракета “Луна-М” проектировалась в нескольких вариантах, различающихся боевыми частями: 9М21 Б—с ядерной боевой частью, 9М21Ф — с осколочно-фугасной боевой частью, 9М21 Г — с химической боевой частью и даже 9М21Д—С агитационной боевой частью.

Осколочно-фугасная боевая часть содержала около 200 кг сильно действующего взрывчатого вещества и давала не менее 15 000 осколков. Забегая вперед, скажем, что в 1969 году была принята на вооружение новая осколочная головная часть кассетного типа массой приблизительно 400 кг, содержавшая 42 боевых элемента массой по 7,5 кг и обеспечивавшая поражение живой силы на площади в несколько гектаров.

Первый пуск “Луны-М” состоялся 27 декабря 1961 года, а в серийное производство и на вооружение она поступила в 1964 году. Для нее были созданы новая ПУ 2П113 на колесном шасси ЗИЛ-135ЛМ и транспортная машина на шасси ЗИЛ-135ЛТМ, перевозившая три запасные ракеты. Все эти средства образовывали ракетный комплекс “Луна-М” 9К52, принятый на вооружение в 1964 году.

Установка 2П113 при общей массе с ракетой в 17,6 т обеспечивала скорость перевозки по шоссе до 60 км/ч, а толчки и перегрузки боевой части существенно уменьшились по сравнению с 2П16. Она имела собственный гидромеханический кран грузоподъемностью в 3 т. Боевой расчет уменьшился с одиннадцати до семи человек.

Любопытно, что ракетами “Луна-М” предполагалось оснастить еще один комплекс — “Луна-МВ” 9К53, разработка которого в величайшем секрете началась в феврале 1962 года. Дело в том, что ракета “Луна-МВ” должна была транспортироваться ПУ 9П114, созданной на базе колесного автомобиля, а сама пусковая — вертолетом Ми-6 или В-10. Предполагалось, что вертолет может доставить ее в удаленный или недоступный для наземного транспорта район, а то и в тыл противника. Далее при необходимости ПУ проделает еще какой-то путь на колесах и затем внезапно нанесет ракетный удар из точки, где враг и не мог предполагать наличие ракетной установки.

Работы над “Луной-МВ” достигли стадии испытаний опытных образцов. Однако встретилось довольно много трудностей, в том числе большая “парусность" вертолета с грузом и соответственно большой его снос ветром. В результате в 1965 году работы по этому комплексу прекратились.

А “Луна-М” 9К52 успешно пошла в производство на заводе “Баррикады” в конце 60-х годов.

Однако “Луна-М”, как и “Луна”, имела весьма существенный недостаток — большое рассеивание (малую точность попадания). При этом даже с ЯБЧ не обеспечивалось поражение точечных, хорошо защищенных целей типа командный пункт и т.д.

В связи с этим в 1966 году началась разработка модифицированной ракеты для “Луны”, обладавшей системой коррекции траектории полета. Предполагалось, что введение новой системы существенно уменьшит круговое вероятное отклонение (КВО) ракеты на максимальной дальности. Однако проведенные в 1968 — 1969 годах летные испытания ракет дали еще большее КВО, чем у “Луны-М”, то есть корректор работал неудовлетворительно. Было признано проведение дальнейших работ по усовершенствованию “Луны” нецелесообразным и принято решение для дивизионной тактической ракеты начать проектирование полномасштабной системы управления.

Таким ракетным комплексом стала “Точка”, разработка которого началась в марте 1968 года. “Точка” поставила точку в развитии дивизионных тактических неуправляемых ракет. Тем не менее комплексы “Луна” и “Луна-М” и поныне являются грозным оружием.

А.ШИРОКОРАД

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ

| “Луна” | “Луна-М” | “Онест Джон” | “Литтл Джон”
Тип ракеты | ЗРЮ | 9М21 | MGR-1 | MGR-3
Год начала производства | 1961 | 1964 | 1953 | 1961
Калибр, мм | 540 | 544 | 762 | 315
Длина ракеты, мм | 10700 | 8960 | 8250 | 4420
Масса, кг: ракеты | 2287 | 2440 | 2630 | 450
боевой части | 503 | 400 | 546 | —
Дальность стрельбы, км: максимальная | 32 | 65 | 275 | 18
минимальная | 10 | 15 | 5 | 3

Тактический ракетный комплекс “Луна”: 1 — кабина экипажа, 2 — ракета, 3 — домкрат опорный, 4 — лестница, 5 — ящик со снаряжением, 6 — отсек моторный, 7 — стрела подъемного крана, 8 — площадка для размещения расчета при погрузке ракеты, 9 — площадка для размещения расчета при наведении, 10 — фара со светомаскировочной насадкой.

Чертежи для печати Источник: "Моделист-Конструктор" 1997, №9 OCR: Андрей Мятишкин