Самоходная артиллерийская установка 2С5 "ГИАЦИНТ"

САМОХОДКИ ДЛЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ДУЭЛЕЙ

Прекращение в СССР работ по созданию почти всех видов артиллерийского вооружения в конце 50-х годов, естественно, привело к отставанию отечественной артиллерии от США и других стран НАТО в целом ряде областей, и в первую очередь в области самоходных, тяжелых и дальнобойных орудий.

История доказала ошибку советских военных стратегов:

несмотря на успешное развитие тактических и оперативно-тактических ракет, роль дальнобойной ствольной артиллерии в локальных войнах не уменьшилась, а возросла.

Так, в конце 50-х — начале 60-х годов наши советники в Китае оказались в неудобном положении. Гоминдановцы установили батареи американских дальнобойных орудий на островах в Тайваньском проливе и открыли огонь по материковому Китаю. Отвечать же китайцам было нечем. Самые дальнобойные 130-мм пушки М-46 советского производства не доставали до гоминдановских батарей. К счастью, один наш специалист нашел остроумный выход — нагреть заряды и дождаться попутного ветра. Дождались, нагрели и достали, к великому удивлению американцев.

В США вовремя осознали значение тяжелых и дальнобойных самоходных артиллерийских систем и в 1961 году приняли на вооружение самоходные 105-, 155- и 203-мм гаубицы (соответственно М108, М109 и М110) и 175-мм пушку М107.

М107 на специальном гусеничном шасси Т249 (том же, что и у М110) оснащалась дизелем V8 мощностью 450 л.с. Передние колеса шасси — ведущие, а направляющие выполняли также роль подрессоренных опорных катков. Пушка монтировалась в кормовой части машины на тумбовом лафете и не имела броневой защиты. Дальность стрельбы из нее осколочно-фугасным снарядом составляла 32 км, а активно-реактивным снарядом — до 40 км при массе снаряда 66,9 кг. Ядерных боеприпасов для нее не было, так как в полевой артиллерии США считалось достаточным иметь их только для 155- и 203-мм гаубиц.

Заряжание осуществлялось гидравлическим подъемником и автоматическим досылателем, использовавшим энергию отката. Стрельба велась только с места с двумя опущенными сошниками бульдозерного типа.

Пушка М107 состояла на вооружении корпусной артиллерии США; с 1964 года — в армии ФРГ; позже — в армиях Англии, Израиля, Ирана и других государств. Орудие активно использовалось во вьетнамской войне, а также в ближневосточных конфликтах. Уже во Вьетнаме выяснилось, что живучесть ствола пушки М107 очень низка. Расчетная живучесть составляла 700 выстрелов, а фактическая 200 — 300 выстрелов, из которых не более 30% производилось полным зарядом. Для поддержания боеготовности батарей во Вьетнам летали специально переоборудованные самолеты С-141, в грузоотсеки которых загружалось по три запасных ствола. Смена ствола производилась тридцатью специалистами с тремя подъемными кранами за 3 часа.

Кроме того, были зафиксированы случаи неисправностей систем гидропривода и противооткатных устройств. Многочисленные конструктивные недостатки и желание стандартизировать боеприпасы (155 и 203 мм) привели к тому, что в конце 70-х годов М107 путем замены стволов переделали в 203-мм гаубицы М110А2.

Нашим ответом на М107, хотя и запоздалым, стала 152мм самоходная пушка 2С5 “Гиацинт”, разработка которой началась в СКВ Пермского машиностроительного завода (ПМЗ) в декабре 1968 года. С самого начала работы над ней велись в двух направлениях — буксируемый “Гиацинт-Б” и самоходный вариант “Гиацинт-С”. Эти орудия имели индекс ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление) 2А36 и 2А37 соответственно. Оба варианта обладали идентичной баллистикой, а боеприпасы для них разрабатывались специально. Взаимозаменяемых с “Гиацинтом” выстрелов других 152-мм орудий в Советской Армии не было.

СКВ ПМЗ проектировал артиллерийскую часть. Свердловский завод транспортного машиностроения (СЗТМ) — шасси, а Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) — боеприпасы.

В сентябре 1969 года рассматривались аванпроекты САУ “Гиацинт” в открытом, рубочном и башенном вариантах,

однако приняли первый. В июне 1970 года постановление СМ № 427-151 санкционировало полномасштабные работы по САУ “Гиацинт”.

В марте-апреле 1971 года были изготовлены две экспериментальные 152-мм пушки “Гиацинт” (баллистические установки), но из-за отсутствия гильз, не предоставленных НИМИ, стрельбы пришлось проводить с сентября 1971 по март 1972 года.

Первоначально САУ планировалось вооружить 7,62-мм пулеметом ПКТ, но в августе 1971 года решили его снять. Однако позже он появился опять.

К апрелю 1972 года были доработаны и подготовлены окончательно проекты “Гиацинта” в самоходном и буксируемом вариантах с пушками раздельно-гильзового заряжания. Разрабатывался и альтернативный вариант САУ “Гиацинт-БК” с пушкой 2А43 картузного заряжания. Тем не менее, окончательно приняли раздельно-гильзовое.

В серийное производство “гиацинты” запустили в 1976 году, и они сразу начали поступать на вооружение артиллерийских бригад и дивизий.

ОПИСАНИЕ САУ 2С5 “ГИАЦИНТ”

Пушка. Ствол пушки 2А37 состоит из трубы-моноблока, казенника и дульного тормоза. Многокалиберный щелевой дульный тормоз навинчен на трубу. Полуавтоматический затвор — горизонтальный клиновой скалочного типа.

Тормоз отката гидравлический канавочного типа, оснащен пневматическим накатником, цилиндры которого откатываются вместе со стволом. Наибольшая длина отката составляет 950 мм, а наименьшая — 730 мм.

Цепной досылатель с электроприводом производит досылку в два приема: сначала снаряд, а затем — гильза.

Пушка имеет секторные подъемный и поворотный механизмы и пневматический толкающий уравновешивающий механизм.

Вращающаяся часть пушки представляет собой станок, установленный на центральном штыре шасси.

Пушка оснащена легким щитом, прикрывающим наводчика и часть механизмов от пуль, мелких осколков и действия дульной газовой волны при стрельбе. Он представляет собой штампованную из листовой стали конструкцию, закрепленную на левой щеке верхнего станка.

В состав прицельных устройств пушки входят механический прицел Д726-45 с орудийной панорамой ПГ-1М и оптический — ОП4М-91А.

Шасси (об.307) создано на той же базе, что и 2СЗ “Акация”. Боекомплект размещен также внутри корпуса, но подача снарядов и зарядов из машины производится вручную.

Кормовая часть САУ — вид слева.

Кормовая часть САУ — вид справа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОХОДНЫХ ПУШЕЧНЫХ УСТАНОВОК

Установка | 2С5 | М107
Калибр, мм | 152,4 | 175
Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 8215/54 | —/60
Угол ВН, град. | 2.5.+58 | -5;+65
Угол ГН, град. | 30 | 60
Масса качающейся части, кг | 3800 | —
Скорострельность, выстр/мин | 5—6 | 1
Боекомплект возимый, шт. | 30 | 2
Масса установки, т | 28,2 | 31,0
Экипаж, чел. | 5 | 5
Габаритные размеры установки, мм: |  |
длина с пушкой | 8950 | 11300
ширина | 3250 | 3500
высота | 2600 | 2940
клиренс | 450 | 440
ширина хода | 2720 | —
Мощность двигателя, л.с. | 520 | 450
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 60 | 55

При стрельбе САУ стабилизируется с помощью откидной опорной плиты-сошника, размещенной снаружи в кормовой части корпуса. Поэтому стрельба с ходу принципиально невозможна. Время перевода машины из походного положения в боевое составляет не более четырех минут.

Первоначально штатным боеприпасом был выстрел ВОФ39 массой в 80,8 кг с осколочно-фугасным снарядом ОФ-29 (46 кг), несшим в себе 6,73 кг сильнодействующего вещества A-IX-2 и имевшим ударный головной взрыватель В-429. В зависимости от цели стрельба могла вестись одним из четырех зарядов (см. таблицу).

Таблица

Заряд | Масса заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, км
Полный | 18,4 | 945 | 28,5
Уменьшенный | 11,0 | 775 | 21,5
Первый | 8,7 | 670 | 18,06
Второй | 6,4 | 560 | 14,8

Позже к 2С5 разработали выстрел ЗВОФ86 со снарядом повышенной дальности ОФ-59, которым можно стрелять на дистанции до 30 км.

По сведениям из западной печати, в боекомплект “Гиацинта” входит выстрел с ядерным боеприпасом малой мощности 0,1 — 2 кт.

Сегодня в России разрабатывается несколько новых 152-мм снарядов. Среди них кассетный снаряд 3-0-13 с осколочными боевыми элементами, кассетные снаряды с самоприцеливающимися боевыми элементами, оснащенными датчиками цели, снаряды — постановщики активных и пассивных радиопомех.

В настоящее время самоходная пушка 2С5, конечно, морально устарела, У нас в стране и за рубежом их стали заменять гаубицами, догнавшими и даже перегнавшими обычные пушки по длине ствола. Так, в начале 90-х годов в НАТО было принято решение о переходе на новую систему баллистики 155-мм гаубиц (длина ствола 52 клб, объем зарядной камеры 23 л, дальность стрельбы 30 — 40 км). А в СССР в 1989 году приняли на вооружение 152-мм гаубицу 2С19 “Мста-С” с длиной ствола 53 клб и дальностью стрельбы до 28,9 км. Тем не менее, “Гиацинт” — пока самое дальнобойное отечественное орудие и уступает только 203-мм самоходной пушке 2С7 “Пион”.

А.ШИРОКОРАД

САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА 2С5 “ГИАЦИНТ”: 1 — ствол пушки; 2 — пулемет ПКТ; 3 — кронштейн крепления ствола в положении “по-походному”; 4 — антенна радиостанции; 5 — приборы смотровые; б — щит наводчика; 7 — станок пушки; 8 — механизм досылателя; 9 — сошник (в положении “по-походному”); 10—гидроцилиндр подъема сошника; 11 —крюки буксировочные; 12 —заграждение противоминное; 13—фары; 14—крышка лючка заправочной горловины;

15—люки посадочные; 16—скобы; 17—площадка обслуживания; 18—поручень со спинкой; 19 — штурвал наведения; 20 — площадка наводчика откидная; 21 — крышка лючка масляного фильтра; 22 — кронштейны крепления буксирного троса; 23 — крышка люка командира; 24 — люк механика-водителя; 25 — крышка отсека двигателя; 26 — крышка люка над топливным фильтром.

Чертежи для печати
Источник: "Моделист-Конструктор" 1998, №11/12
OCR: Андрей Мятишкин