Истребитель МиГ-15

> > ОГОНЬ СЕРЕБРЯНЫХ СТРЕЛ

> > В. КОНДРАТЬЕВ, инженер

> > Взлет с северокорейских аэродромов стал опасным с тех пор, как у американцев появились

> > “Сейбры”. Они барражировали на значительной высоте, а поэтому с земли их практически не было видно. Американские летчики тем не менее прекрасно различали огромные облака пыли, поднимаемые реактивными двигателями при старте с сухих грунтовых полос. Далее следовало крутое пике и... Что мог в такой ситуации сделать пилот еще не набравшего скорости истребителя?

> > ...В то утро облако пыли от реактивной струи северокорейского истребителя тоже сразу было замечено американским пилотом.

> > “Сейбр” перешел в пике, его летчику оставалось лишь выжидать, пока расстояние между истребителями не уменьшится до дистанции эффективной стрельбы.

> > Но, к удивлению американца, незнакомая для него машина вдруг резко ушла влево и вверх — даже на взлете она устойчиво держалась в воздухе. Пулеметная очередь лишь задела правее крыло, хлестнув по обшивке так, что та загремела, словно кожа туго натянутого барабана. И сейчас же над МиГом проскользнул выходящий из пике

> > “Сейбр”. Всего мгновение потерял американский летчик, но оно стало для него роковым. Безотказно сработали пушки МиГа, и на следующий день все газеты Соединенных Штатов сообщили о гибели в Северной Корее своего знаменитого аса.

> > Три дня продолжался национальный траур. Америка оплакивала пилота, а ВВС США и руководство фирмы

> > “Норт Америкен” — изрядно поблекшую славу “Сейбра”, первого американского реактивного истребителя со стреловидным крылом, достоинства и боевые качества которого были столь широко разрекламированы американской прессой.

> > На истребитель Ф-86

> > “Сейбр”, созданный фирмой “Норт Америкен”, возлагались большие надежды. Оснащенный двигателем фирмы “Дженерал электрик” с тягой 2200 кгс, он развивал скорость свыше 1000 км/ч и был вооружен шестью крупнокалиберными пулеметами. По мнению американских специалистов, Советский Союз в ту пору был не способен создать истребитель на уровне “Сейбра”.

> > Освоенные в свое время нашей промышленностью РД-10 и РД-20 к 1947 году полностью исчерпали свои возможности. Возникла необходимость в новых двигателях. На Западе в конце 40-х годов лучшим был мотор с центробежным компрессором, или, как его еще называли,

> > “турбина Уиттла”. Силовая установка такого типа оказалась простой, надежной и нетребовательной в эксплуатации, и, хотя и не могла развивать очень большую тягу, ее схема на несколько лет сделалась основной в авиации многих стран.

> > Проектировать очередное поколение советских истребителей решено было под подобные моторы. Первый такой самолет в КБ А. С. Яковлева начали разрабатывать еще в 1946 году. И хотя не было еще ни двигателя, ни даже его чертежей, Як-23 все же построили. Правда, с деревянным макетом силовой установки. Но когда моторы с тягой 1590 кгс поступили с КБ, переделывать стыковочные узлы самолета под реальный двигатель почти не пришлось. Правда, вскоре конструктор окончательно убедился в бесперспективности

> > “реданной” схемы, по которой строился “двадцать третий”. В отличие от предшественника его следующая машина Як-25 имела удлиненный сигарообразный фюзеляж и сопло в хвостовой части. Отказ от “реданной” схемы при той же тяге добавил машине 50 км/ч, теперь скорость составляла 982 км/ч — очень высокий результат для самолета с прямым крылом!

> > В конструкторском бюро Артема Ивановича Микояна, чтобы

> > “привязать” истребитель к новому двигателю — более мощному, с тягой 2270 кгс, — требовались радикально новые решения. И они были найдены! Анализ всевозможных вариантов истребителя с двигателями различней мощности показал, что прирост тяги опережает увеличение массы самолета. Это означало: базируясь на такие моторы, можно получить истребитель с повышенной энерговооруженностью, а значит, маневренностью и скороподъемностью. Кроме того, на него можно будет установить усиленное вооружение и увеличить запас топлива. Ну а чтобы обеспечить новому самолету высокую дозвуковую скорость, решили оснастить его стреловидным крылом. Конечно, аэродинамика машины таила в себе еще много неизведанного и А. И. Микояну приходилось идти на определенный риск. Но он был оправдан — истребитель с прямым крылом не смог бы существенно превзойти самолеты Яковлева и Лавочкина. Разумеется, на новом МиГе тоже было решено отказаться от “реданной” компоновки.

> > В итоге истребитель, названный МиГ-15, скомпоновали удивительно рационально и целесообразно. Его схема впоследствии стала классической и неоднократно повторялась во многих подобных машинах и у нас в стране, и за рубежом. А сам МиГ-15, выпуск которого шел большими сериями, превратился в символ послевоенной советской авиация. все мальчишки 50-х годов мечтали быть летчиками я, конечно, летать на МиГах.

> > Самолеты, похожие на

> > “пятнадцатый”, рождались в то время не только в ученических тетрадях, но и на чертежных досках ряда самолетостроительных фирм. У американцев появился “Сейбр”, у французской фирмы “Дассо” — “Ураган” и его дальнейшее развитие “Мистэр”, в КБ С. А. Лавочкина похожие на МиГ-15 — Ла-168 и Ла-15. Кстати, Ла-15 оказался легче и меньше Ми Га и некоторое время выпускался серийно, но вскоре его сняли с производства, поскольку но своим летным данным он все же уступал истребителю Микояна.

> > Так же обстояли дела и у А. С. Яковлева, От прямого крыла здесь отказались в самую последнюю очередь. А потом, чтобы наверстать упущенное, стреловидное крыло установили на Як-25. Новую машину, похожую на уменьшенный МиГ-15, назвали Як-30. Она, конечно, не могла превзойти

> > “пятнадцатый”, оснащавшийся к тому времени отечественным двигателем ВХ-1 с тягой 2700 кгс. А через некоторое время появился МиГ-17 с крылом увеличенной стреловидности.

> > Чтобы превзойти эту машину, прежде всего надо было избавиться от главного недостатка Ми Га — небольшого перетяжеления конструкции. И лучше всего это удалось конструкторам Яков. Их новый Як-50 отличался высокой культурой веса — он строился с широким применением магниевых сплавов, каждый его узел был тщательно

> > “вылизан”. Существенно снизили массу шасси за счет перехода на двухстоечную “велосипедную” схему с традиционной трехколесной. В результате машина стала на 1,5 т легче МиГ-17, да и летные ее данные оказались выше, чем у истребителей Лавочкина и Микояна. Ахиллесовой пятой этого Яка было лишь “велосипедное” шасси. Оно не позволяло совершать посадки при боковом ветре свыше 4 м/с, а на мокрой или скользкой взлетно-посадочной полосе самолет становился просто неуправляемым.

> > ...Долог путь от опытного образца к серийному. Сотни испытательных полетов на самых различных режимах и по всем возможным программам, наземные эксперименты, отладка оборудования и вооружения, все эти стадии проходили в тот период новейшие истребители и Яковлева, и Лавочкина, и Микояна... Но только на долю одного из них — МиГ-15 — выпали испытания совершенно особые. Летом 1950 года американский империализм начал войну в Корее.

> > На вооружении интервентов состояли тогда в основном истребители-бомбардировщики

> > “Шутинг стар” и истребители “Сейбр”. На этих машинах агрессор и совершал свои пиратские нападения на мирное население Северной Кореи, сопровождал группы “сверхкрепостей” — “Суперфортресс” Б-29 во время варварских налетов на Пхеньян и другие города.

> > По просьбе правительства КНДР Советское правительство выделило истребители МиГ-15. С появлением этих самолетов обстановка в небе Северной Кореи коренным образом изменилась МиГи довольно легко расправлялись с устаревшими

> > “шутинг старами” и не только ни в чем не уступали разрекламированным “Сейбрам”, но во многом превосходили их. И особенно ценными были МиГи в борьбе со “сверхкрепостями”. В ходе войны однажды выдалась неделя, когда наши истребители вывели из строя четырнадцать Б-29.

> > Наш МиГ-15 в рекламе не нуждался. Долгое время он состоял на вооружении многих стран социалистического содружества. А в учебных организациях ДОСААФ нашей страны до сих пор успешно эксплуатируются тренировочные двухместные УТИ МиГ-15.

> > “

> > Пятнадцатый” выпускался в нашей стране в самых различных вариантах и модификациях: фронтовой истребитель и перехватчик, фоторазведчик и истребитель сопровождения, даже... штурмовик. Причем совершенствовали самолет не только на “родной фирме” А. И. Микояна, но и в Польше и в Чехословакии. В 1950 году КБ А. С. Яковлева разработало для МиГ-15бис оригинальный способ увеличения дальности полета при сопровождении. Ту-4. Это была система воздушной буксировки, носившая кодовое название “Бурлаки”. В хвостовой части Ту установили лебедку, выпускавшую трос со специальным наконечником, а носовую часть МиГа оснастили захватом-”гарпуном”. После взлета истребитель “хватался” за трос и с выключенным двигателем, как планер, летел на буксире. Хотя система и прошла государственные испытания, внедрять ее было нельзя: далеко не каждому пилоту по плечу была многочасовая буксировка в разгерметизированной и не отапливаемой из-за выключенного двигателя кабине.

> > Проблему повышения дальности в конце концов решили другими способами, а на очереди стояли новые, не менее важные задачи. И главная — штурм звукового барьера.

> > ДОЗВУКОВЫЕ РЕАКТИВНЫЕ САМОЛЕТЫ СО СТРЕЛОВИДНЫМ КРЫЛОМ

> > | МиГ-15 | Ла-15 | Як-30 | Як-50 | Ф-86А “Сейбр” | “ Мистэр” IV
> > Размах крыла, м | 10,08 | 8,83 | 8,65 | 8,01 | 11,3 | 11,1
> > Длина самолета, м | 10,04 | 9,56 | 8,85 | 11,19 | 11,4 | 12,8
> > Площадь крыла, м 2 | 20,6 | 16,17 | 15,1 | 15,92 | 27 | 32
> > Тяга Двигателя, кг | 2270 | 1590 | 1590 | 2700 | 2720 | 3500
> > Взлетный вес, кг | 4806 | 3830 | 3650 | 4155 | 6520 | 7400
> > Скорость, км/ч у земли | 1059 | 900 | 930 | 1170 | 1070 | 1110
> > на высоте, м | 1031 | 1026 | 1010 | 1125 | — | 985
> > Время набора. высоты | 5000 | 3000 | 5500 | 5000 |  | 12000
> > 5000 м, мин | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,1
> > Потолок, м | 15200 | 13500 | 15150 | 16600 | 14800 | 16500
> > Дальность полета, км | 1420 | 1170 | 1400 | 995 | 1600 | 1100
> > Вооружение, кол-во X калибр | 1Х37 2Х23 | 3Х23 | 2Х23 | 2Х23 | 8Х12,7 | 2Х30

> > РЕАКТИВНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-15

> > МиГ-15 — истребитель-среднеплан цельнометаллической конструкции со стреловидным крылом и оперением.

> > Фюзеляж — типа полумонокок, круглого сечения. Хвостовая часть фюзеляжа отъемная, с внутренним фланцем для установки и всестороннего обслуживания двигателя. В носовой части размещен воздухозаборник двигателя, охватывающий с двух сторон кабину пилота.

> > Крыло однолонжеронное, с косой поперечной балкой, образующей треугольную нишу для убранного шасси. Оно состояло из двух отъемных консолей, стыковавшихся непосредственно с фюзеляжем. Через фюзеляж проходили силовые балки шпангоутов, являвшиеся продолжением лонжерона и силовой балки крыла. Крыло снабжено элеронами с внутренней аэродинамической компенсацией

> > и сдвижными щитками-закрылками на рельсовых каретках. Щитки отклонялись на взлете на 20

> > ° и на посадке на 55°. Поверх крыла имелись четыре аэродинамических гребня, предотвращавших перетекание потока вдоль крыла и отрыв потока в концевой части крыла на больших углах атаки.

> > Оперение самолета крестообразное, киль и стабилизатор двухлонжеронные. Руль направления состоял из двух частей под и над стабилизатором.

> > Шасси трехколесное, с носовой стойкой и с рычажной подвеской колес. Колеса главного шасси тормозные с пневматическими тормозами. Выпуск и уборка шасси и двух тормозных щитков в хвостовой части фюзеляжа осуществлялись гидросистемой.

> > Управление самолетом жесткое, состояло из тяг и качалок. На последних вариантах МиГ-15 в систему управления элеронами и рулем высоты были введены гидроусилители.

> > Силовая установка состояла из турбореактивного двигателя РД-45 с центробежным компрессором. На МиГ-15бис заменен на более мощный ВК-1.

> > Вооружение — две 23-мм пушки НС-23 и одна 37-мм НС-37. Они размещались в носовой части фюзеляжа снизу. Для удобства перезарядки они были установлены на специальном съемном лафете, который, опускался вниз с помощью лебедки. Под крылом могли быть подвешены две бомбы или два дополнительных топливных бака.

> > Кабина истребителя оснащалась сбрасываемым фонарем и катапультируемым креслом пилота, местами имела броню.

> > Реактивный самолет-истребитель МиГ-15:

> > 1 — фотокинопулемет С-13, 2 — фара, 3 — топливные баки, 4 — двигатель РД-45, 5 — тормозные щитки, 6 — пулемет УВК-12.7 12,7 мм (вооружение УТИ МиГ-15), 7 — подвесной топливный бак, 8 — направляющий рельс для откатывания щитка-закрылка (по 3 рельса на каждый щиток,), 9 — щиток-закрылок, 10 — пушки НС-23КМ калибра 23 мм, 11 — пушка Н-37 калибра 37 мм, 12 — бомба ФАБ-100, 13 — канал воздухозаборника двигателя, 14 — автоматический прицел АСП-1Н, 15 — типовой узел навески элеронов и рулей, 16 — аэродинамический компенсатор элерона, 17 — гидроцилиндр-подъемник шасси, 18 — амортизатор шасси, 19 — механизм закрытия створок шасси, 20 — замок убранного положения шасси.

Чертежи для печати
Источник: "Моделист-Конструктор" 1984, №3
OCR: Андрей Мятишкин