Разведывательный автомобиль-амфибия VW-166 Schwimmwagen

ПЛАВАЮЩАЯ МАЛЮТКА ФЕРДИНАНДА ПОРШЕ

Разведывательный автомобиль-амфибия вермахта VW-166 Schwimmwagen

Легендарный автомобиль “Фольксваген-Жук” (Volkswagen-Peetle) завоевал умы и сердца десятков миллионов автомобилистов. Как ни у какого другого автомобиля, у него своя история — неординарная и богатая всевозможными событиями.

Достаточно сказать, что его создателем был гениальный конструктор Фердинанд Порше (F.Porshce), внесший огромный вклад в автомобильное инженерное искусство. В свое время он трудился на Daimler Benz, Steyr и на некоторых других заводах. Но где бы он ни работал, его не покидала одна мечта — создать свой автомобиль. Практичный и удобный во всех отношениях, но компактный, простой по конструкции,технологичный в производстве и доступный по цене средней немецкой семье. И такой автомобиль был им создан.

В 1933 году Адольф Гитлер провозгласил, что каждая немецкая семья должна иметь свой автомобиль. С этого момента (вернее, с MOTOR SHOW-34) и началась активная жизнь создателей “народного автомобиля” — так переводится с немецкого Volkswagen. Мы не будем рассказывать всю историю “Фольксвагена-Жука” — эта тема настолько обширна, что требует отдельного повествования, а осветим лишь “военный” период его жизни.

Не все шло гладко. Были трудности и в организации производства, и в сборе средств, тем более после развязывания войны в Европе. К тому времени в Вольфсбурге заложили еще один завод фирмы Volkswagen, и в ходе торжественной церемонии, посвященной этому событию, Гитлер объявил несколько иное название будущего автомобиля: KdF (KRAFT durch FREUDE - “сила через радость” — нацистский девиз и название фракции Германского трудового фронта). Именно с таким именем выкатывались из ворот завода первые тысячи автомобилей, но уже армейские. Кроме того, завод выпускал всякую мелочь для армии (печки, двигатели для мобильных генераторов). Про народный автомобиль практически все ответственные люди забыли (кроме вкладчиков, конечно). Все было подчинено только одному — победе.

Но Фердинанд Порше со своим сыном не оставляли идею маленького автомобиля, ими были разработаны армейские варианты “фольксвагена” — Kubelwagen, а затем Schwimmwagen. О первом “Моделист-конструктор” уже рассказывал, а на втором остановимся поподробнее.

Schwimmwagen переводится просто — плавающий автомобиль. Первая часть названия — от немецкого глагола SCHWIMMEN — плавать, а вторая — от WAGEN — экипаж, автомобиль.

Оба автомобиля базировались полностью на агрегатах довоенной разработки Порше, и компоновка была той же.

Оппозитный 4-цилиндровый 4-клапанный карбюраторный двигатель с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением располагался в задней части автомобиля-амфибии. Он оборудовался маслорадиатором, терморегулятором и 6-вольтной динамо-батарейной системой

электроснабжения. Однодисковая сухая муфта сцепления конструкции фирмы “Фихтель и Закс” имела тросовое управление.

Двухвальная 4-ступенчатая коробка передач (КП) с дополнительной понижающей передачей обладала силовым диапазоном 7,325. Управлялась она дистанционно. Включение 1-й и 2-й передач осуществлялось надвижными, а 3-й и 4-й — пальцевыми муфтами.

В общем корпусе с КП размещалась коническая главная передача с

кулачковым дифференциалом повышенного трения привода задних колес. Крутящий момент на них передавался закрытыми качающимися полуосями (карданы располагались в корпусе дифференциала). С целью разгрузки последних и повышения клиренса автомобиля между задними колесами и полуосями находились колесные конические понижающие редукторы.

Привод на передние колеса обеспечивался продольным соединительным валом с резинометаллическими шарнирами, главной передачей и дифференциалом повышенного трения, располагавшимися неподвижно в корпусе, и закрытыми качающимися полуосями, но без колесных редукторов.

Передняя и задняя подвески были независимыми торсионными, это позволило сэкономить внутреннее пространство и упростить конструкцию кузова. Что же касается управляемости, то на скорости до 75 км/ч она была вполне сносной, а барабанные негерметичные тормоза с механическим приводом хорошо держали на любой дороге. Шарниры передней подвески и рулевые имели столь любимую немцами централизованную систему смазки.

Несущий четырехместный герметичный снизу кузов открытого типа оснащался убирающимся тентом и откидывающимся вперед лобовым стеклом. Для охлаждения двигателя мощностью всего в 25 л.с. служил воздухозаборник, располагавшийся в кабине между задними сиденьями. Отработанный воздух выходил через решетки в верхней части заднего капота.

Опять же из экономии места запасное колесо было вынесено наружу и закреплено спереди, тем самым обеспечивая нормальную развесовку по осям и в какой-то степени защищая носовую часть автомобиля. Здесь же, внутри корпуса размещались два бензобака емкостью 24 и 26 л. Снаружи крепился различный инвентарь: лопата, весло, багор и т.д., даже глушитель торчал над задним капотом.

Трехлопастный гребной винт, защищенный кольцом и антикавитационным козырьком сверху, устанавливался на откидной колонке. Такая конструкция предотвращала повреждение винта как при движении амфибии по мелководью, так и по бездорожью. Положение колонки изменялось с помощью цепи и рычага, располагавшегося в кабине. Вал винта приводился во вращение через трехручейковую цепную передачу ведущим валом колонки, который при переводе ее вниз входил в зацепление непосредственно с коленчатым валом двигателя. Реверс гребного винта отсутствовал, не было и лебедки или какого-либо другого приспособления для самовытаскивания машины из воды или непролазной грязи.

Видимо, небольшая масса автомобиля позволяла это сделать вручную — с помощью веревки. Зато имелся насос для откачки воды из кузова.

Производство амфибий началось чуть позже “кубельвагенов” — в начале 40-х годов. К середине войны на заводе уже работало 12 тысяч человек, 8 тысяч из которых — военнопленные.

До 1945 года предприятием было выпущено: KUBELWAGEN - 50 788 шт., SCHWIMMWAGEN - 14 276 шт.

Оба автомобиля зарекомендовали себя как надежные, неприхотливые, но уж очень некомфортабельные “вездеходики”. По большей части они использовались в качестве разведывательных, штабных и доставочных (почтовых) экипажей.

Единственный, пожалуй, значительный недостаток амфибии —отсутствие водяного руля, на плаву она управлялась поворотом колес и делала это весьма неохотно. Другие же были не столь существенными для легкого, сравнительно дешевого малоресурсного армейского автомобиля с отличной проходимостью.

А.КРАСНОВ, Е.ПРОЧКО

Техническая характеристика амфибии
Двигатель | типа KdF
Объем, см3. | 1,131
Мощность, л.с. при 3000 об/мин | 25
Длина | 3825
Ширина | 1420
Высота | 1615
База, мм. | 2000
Размер шин, дюймы | 5,25х16
Масса, кг: снаряженная | 910
полная | 1345
Скорость, км/ч: на суше | 75
на воде | 10
Макс. угол подъема по твердому грунту, град | 65
Мин. радиус поворота, м. | 9
Расход бензина | 8,5
Емкость баков | 50

Общий вид автомобиля-амфибии VW-166 Schwimmwagen: 1 — колонка винта откидная; 2 — глушитель двигателя; 3 — тент съемный; 4 — стекло лобовое в откинутом положении; 5 — колесо запасное; 6 — крюк буксирный, передний; 7 — поручень; 8 — патрубок насоса откачки воды; 9 — крюк буксировочный задний, откидной; 10 — стоп-сигнал с панелью крепления заднего номера; 11 — редуктор колесный; 12 — фара; 13 — панель переднего номера; 14—весло; 15—лопата; 16— бампер; 17—горловины бензобаков; 18— стойка крепления ручного пулемета; 19— решетка выхода воздуха из двигательного отсека.

Вид амфибии сзади справа: 1 —винт гребной; 2—крюк буксирный, откидной; 3—решетка выхода воздуха из отсека двигателя; 4 — патрубок насоса откачки воды; 5 — поручень.

Органы управления и контроля автомобиля: 1 — колесо рулевое; 2 — спидометр; 3 — электромеханизм привода стеклоочистителя; 4 — лампы контроля температуры и давления масла; 5 — замок зажигания; 6 — огнетушитель; 7 — рычаг ручного тормоза; 8 — рычаг переключения передач; 9 — педали управления.

Откидная колонка гребного винта и моторный отсек:

1 — двигатель; 2 — замок капота; 3 — петля крепления колонки в поднятом положении; 4 — винт гребной; 5 — кольцо защитное; 6 — козырек антикавитационный; 7 — корпус ведущего вала колонки; 8 — ось вращения колонки; 9 — кожух звездочки механизма подъема колонки.

Чертежи для печати
Источник: "Моделист-Конструктор" 1998, №11/12
OCR: Андрей Мятишкин